**关于院内招标服务器、扫描仪的通知**

   1.    用途：用于黑龙江省农垦总局总医院财务合同扫描及his数据备份  2.    设备名称及数量见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量及单位** | **技术规格及要求** |
| 1 | 扫描仪参数 | 1台 | 用途：商用扫描仪类型：平板式+馈纸式最大幅面≥ A4纸扫面原件:彩色光学分辨率:≥600\*600dpi扫描介质:文件、图片、卡片等扫描速度：200dpi≥40ppm 300dpi≥ 30ppm扫描模式：彩色、灰阶、黑白色彩位数：彩色≥24位 灰度≥8黑白≥1位自动进纸器：≥50双面扫描：自动 |
| 2 | 服务器 | 1台 | CPU：≥Intel Xeon E5-2620v4系列；处理器数量≥2颗内存：≥256GB, , 双列, x8 带宽内存, 最高可配1.5TB（24 个DIMM 插槽）：最高可达2400 MT/s 的DDR4 DIMM；硬盘：≥7块 SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘；最高可配8 个硬盘，支持SAS、SATA、近线SAS、固态硬盘;标配容量≥3000GRAID卡：独立RAID控制器，缓存不低于2G网卡：千兆端口≥4；支持故障切换和负载均衡功能；管理：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息.插槽配置方案：最多支持5个PCIe 插槽：3个PCIe 3.0和2个PCIe 2.0光驱：内置DVD+/-RW ROM光驱虚拟化支持：主板集成双SD冗余虚拟化卡槽，可安装虚拟化软件提高整体性能。电源：2个750W高效热插拔电源，可选直流方式；风扇：配置热插拨冗余风扇服务：提供原厂商3年7X24现场和备件服务；提供专用800报修电话； |

3.    所带文件：1）.营业执照复印件；2）.法人代表授权书；3）.身份证复印件；4）.报价单（加盖公章）。

4.  对供应商资格的要求：入围垦区2019年协议供货目录（包括产品目录）

5.   交货期：7天

6.  付款方式：货到现场安装调试完毕验收合格后支付合同总金额90%的货款，剩余10%的货款质保期满后无质量问题一次性付清。

7.  时间：2019-05-17 14：00

8.   地点：门诊楼五楼会议室

9.  联系科室：采供办  王先生 55197450

黑龙江省农垦总局总医院

二〇一九年五月十五日